#MicroXplorer Configuration settings - do not modify
ADC1.Channel-0\#ChannelRegularConversion=ADC_CHANNEL_6
ADC1.Channel-1\#ChannelRegularConversion=ADC_CHANNEL_16
ADC1.Channel-2\#ChannelRegularConversion=ADC_CHANNEL_7
ADC1.Channel-3\#ChannelRegularConversion=ADC_CHANNEL_15
ADC1.CommonPathInternal=null|null|null|null
ADC1.ContinuousConvMode=ENABLE
ADC1.DMAContinuousRequests=ENABLE
ADC1.EOCSelection=ADC_EOC_SEQ_CONV
ADC1.IPParameters=Rank-0\#ChannelRegularConversion,Channel-0\#ChannelRegularConversion,SamplingTime-0\#ChannelRegularConversion,OffsetNumber-0\#ChannelRegularConversion,NbrOfConversionFlag,NbrOfConversion,ContinuousConvMode,DMAContinuousRequests,Rank-1\#ChannelRegularConversion,Channel-1\#ChannelRegularConversion,SamplingTime-1\#ChannelRegularConversion,OffsetNumber-1\#ChannelRegularConversion,Rank-2\#ChannelRegularConversion,Channel-2\#ChannelRegularConversion,SamplingTime-2\#ChannelRegularConversion,OffsetNumber-2\#ChannelRegularConversion,Rank-3\#ChannelRegularConversion,Channel-3\#ChannelRegularConversion,SamplingTime-3\#ChannelRegularConversion,OffsetNumber-3\#ChannelRegularConversion,EOCSelection,OversamplingMode,RightBitShift,Ratio,master,CommonPathInternal
ADC1.NbrOfConversion=4
ADC1.NbrOfConversionFlag=1
ADC1.OffsetNumber-0\#ChannelRegularConversion=ADC_OFFSET_NONE
ADC1.OffsetNumber-1\#ChannelRegularConversion=ADC_OFFSET_NONE
ADC1.OffsetNumber-2\#ChannelRegularConversion=ADC_OFFSET_NONE
ADC1.OffsetNumber-3\#ChannelRegularConversion=ADC_OFFSET_NONE
ADC1.OversamplingMode=ENABLE
ADC1.Rank-0\#ChannelRegularConversion=1
ADC1.Rank-1\#ChannelRegularConversion=2
ADC1.Rank-2\#ChannelRegularConversion=3
ADC1.Rank-3\#ChannelRegularConversion=4
ADC1.Ratio=ADC_OVERSAMPLING_RATIO_256
ADC1.RightBitShift=ADC_RIGHTBITSHIFT_4
ADC1.SamplingTime-0\#ChannelRegularConversion=ADC_SAMPLETIME_640CYCLES_5
ADC1.SamplingTime-1\#ChannelRegularConversion=ADC_SAMPLETIME_640CYCLES_5
ADC1.SamplingTime-2\#ChannelRegularConversion=ADC_SAMPLETIME_640CYCLES_5
ADC1.SamplingTime-3\#ChannelRegularConversion=ADC_SAMPLETIME_640CYCLES_5
ADC1.master=1
CAD.formats=
CAD.pinconfig=
CAD.provider=
CAN1.BS1=CAN_BS1_13TQ
CAN1.BS2=CAN_BS2_6TQ
CAN1.CalculateBaudRate=125000
CAN1.CalculateTimeBit=8000
CAN1.CalculateTimeQuantum=400.0
CAN1.IPParameters=CalculateTimeQuantum,CalculateTimeBit,CalculateBaudRate,BS1,Prescaler,NART,BS2
CAN1.NART=ENABLE
CAN1.Prescaler=32
Dma.ADC1.2.Direction=DMA_PERIPH_TO_MEMORY
Dma.ADC1.2.Instance=DMA2_Channel3
Dma.ADC1.2.MemDataAlignment=DMA_MDATAALIGN_HALFWORD
Dma.ADC1.2.MemInc=DMA_MINC_ENABLE
Dma.ADC1.2.Mode=DMA_CIRCULAR
Dma.ADC1.2.PeriphDataAlignment=DMA_PDATAALIGN_HALFWORD
Dma.ADC1.2.PeriphInc=DMA_PINC_DISABLE
Dma.ADC1.2.Priority=DMA_PRIORITY_HIGH
Dma.ADC1.2.RequestParameters=Instance,Direction,PeriphInc,MemInc,PeriphDataAlignment,MemDataAlignment,Mode,Priority
Dma.Request0=SPI1_RX
Dma.Request1=SPI1_TX
Dma.Request2=ADC1
Dma.RequestsNb=3
Dma.SPI1_RX.0.Direction=DMA_PERIPH_TO_MEMORY
Dma.SPI1_RX.0.Instance=DMA1_Channel2
Dma.SPI1_RX.0.MemDataAlignment=DMA_MDATAALIGN_BYTE
Dma.SPI1_RX.0.MemInc=DMA_MINC_ENABLE
Dma.SPI1_RX.0.Mode=DMA_NORMAL
Dma.SPI1_RX.0.PeriphDataAlignment=DMA_PDATAALIGN_BYTE
Dma.SPI1_RX.0.PeriphInc=DMA_PINC_DISABLE
Dma.SPI1_RX.0.Priority=DMA_PRIORITY_LOW
Dma.SPI1_RX.0.RequestParameters=Instance,Direction,PeriphInc,MemInc,PeriphDataAlignment,MemDataAlignment,Mode,Priority
Dma.SPI1_TX.1.Direction=DMA_MEMORY_TO_PERIPH
Dma.SPI1_TX.1.Instance=DMA1_Channel3
Dma.SPI1_TX.1.MemDataAlignment=DMA_MDATAALIGN_BYTE
Dma.SPI1_TX.1.MemInc=DMA_MINC_ENABLE
Dma.SPI1_TX.1.Mode=DMA_NORMAL
Dma.SPI1_TX.1.PeriphDataAlignment=DMA_PDATAALIGN_BYTE
Dma.SPI1_TX.1.PeriphInc=DMA_PINC_DISABLE
Dma.SPI1_TX.1.Priority=DMA_PRIORITY_LOW
Dma.SPI1_TX.1.RequestParameters=Instance,Direction,PeriphInc,MemInc,PeriphDataAlignment,MemDataAlignment,Mode,Priority
FREERTOS.FootprintOK=true
FREERTOS.IPParameters=Tasks01,FootprintOK,configTOTAL_HEAP_SIZE,configUSE_NEWLIB_REENTRANT
FREERTOS.Tasks01=Default,24,128,vDefaultTask,Default,NULL,Dynamic,NULL,NULL
FREERTOS.configTOTAL_HEAP_SIZE=32768
FREERTOS.configUSE_NEWLIB_REENTRANT=1
File.Version=6
GPIO.groupedBy=Group By Peripherals
I2C1.IPParameters=Timing
I2C1.Timing=0x10909CEC
IWDG.IPParameters=Prescaler,Window,Reload
IWDG.Prescaler=IWDG_PRESCALER_256
IWDG.Reload=150
IWDG.Window=4095
KeepUserPlacement=false
Mcu.CPN=STM32L432KBU6
Mcu.Family=STM32L4
Mcu.IP0=ADC1
Mcu.IP1=CAN1
Mcu.IP10=SPI1
Mcu.IP11=SYS
Mcu.IP2=CRC
Mcu.IP3=DAC1
Mcu.IP4=DMA
Mcu.IP5=FREERTOS
Mcu.IP6=I2C1
Mcu.IP7=IWDG
Mcu.IP8=NVIC
Mcu.IP9=RCC
Mcu.IPNb=12
Mcu.Name=STM32L432K(B-C)Ux
Mcu.Package=UFQFPN32
Mcu.Pin0=PC14-OSC32_IN (PC14)
Mcu.Pin1=PC15-OSC32_OUT (PC15)
Mcu.Pin10=PB1
Mcu.Pin11=PA8
Mcu.Pin12=PA9
Mcu.Pin13=PA10
Mcu.Pin14=PA11
Mcu.Pin15=PA12
Mcu.Pin16=PA13 (JTMS-SWDIO)
Mcu.Pin17=PA14 (JTCK-SWCLK)
Mcu.Pin18=PA15 (JTDI)
Mcu.Pin19=PB3 (JTDO-TRACESWO)
Mcu.Pin2=PA0
Mcu.Pin20=PB4 (NJTRST)
Mcu.Pin21=PB5
Mcu.Pin22=PB6
Mcu.Pin23=PB7
Mcu.Pin24=VP_CRC_VS_CRC
Mcu.Pin25=VP_FREERTOS_VS_CMSIS_V2
Mcu.Pin26=VP_IWDG_VS_IWDG
Mcu.Pin27=VP_SYS_VS_Systick
Mcu.Pin3=PA1
Mcu.Pin4=PA2
Mcu.Pin5=PA4
Mcu.Pin6=PA5
Mcu.Pin7=PA6
Mcu.Pin8=PA7
Mcu.Pin9=PB0
Mcu.PinsNb=28
Mcu.ThirdPartyNb=0
Mcu.UserConstants=
Mcu.UserName=STM32L432KBUx
MxCube.Version=6.7.0
MxDb.Version=DB.6.0.70
NVIC.ADC1_IRQn=true\:5\:0\:false\:false\:true\:true\:true\:true\:true
NVIC.BusFault_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false\:false\:false
NVIC.CAN1_RX0_IRQn=true\:5\:0\:false\:false\:true\:true\:true\:true\:true
NVIC.CAN1_RX1_IRQn=true\:5\:0\:false\:false\:true\:true\:true\:true\:true
NVIC.CAN1_SCE_IRQn=true\:5\:0\:false\:false\:true\:true\:true\:true\:true
NVIC.CAN1_TX_IRQn=true\:5\:0\:false\:false\:true\:true\:true\:true\:true
NVIC.DMA1_Channel2_IRQn=true\:5\:0\:false\:false\:true\:true\:false\:true\:true
NVIC.DMA1_Channel3_IRQn=true\:5\:0\:false\:false\:true\:true\:false\:true\:true
NVIC.DMA2_Channel3_IRQn=true\:5\:0\:false\:false\:true\:true\:false\:true\:true
NVIC.DebugMonitor_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false\:false\:false
NVIC.ForceEnableDMAVector=true
NVIC.HardFault_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false\:false\:false
NVIC.MemoryManagement_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false\:false\:false
NVIC.NonMaskableInt_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false\:false\:false
NVIC.PendSV_IRQn=true\:15\:0\:false\:false\:false\:true\:false\:false\:false
NVIC.PriorityGroup=NVIC_PRIORITYGROUP_4
NVIC.SPI1_IRQn=true\:5\:0\:false\:false\:true\:true\:true\:true\:true
NVIC.SVCall_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:false\:false\:false\:false\:false
NVIC.SavedPendsvIrqHandlerGenerated=false
NVIC.SavedSvcallIrqHandlerGenerated=false
NVIC.SavedSystickIrqHandlerGenerated=false
NVIC.SysTick_IRQn=true\:15\:0\:false\:false\:true\:true\:false\:true\:false
NVIC.UsageFault_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false\:false\:false
PA0.Mode=HSE-External-Clock-Source-for-LittleOrca
PA0.Signal=RCC_CK_IN
PA1.Locked=true
PA1.Signal=ADCx_IN6
PA10.Locked=true
PA10.Mode=I2C
PA10.Signal=I2C1_SDA
PA11.Mode=CAN_Activate
PA11.Signal=CAN1_RX
PA12.Mode=CAN_Activate
PA12.Signal=CAN1_TX
PA13\ (JTMS-SWDIO).Mode=Serial_Wire
PA13\ (JTMS-SWDIO).Signal=SYS_JTMS-SWDIO
PA14\ (JTCK-SWCLK).Mode=Serial_Wire
PA14\ (JTCK-SWCLK).Signal=SYS_JTCK-SWCLK
PA15\ (JTDI).GPIOParameters=GPIO_Label
PA15\ (JTDI).GPIO_Label=ADR0
PA15\ (JTDI).Locked=true
PA15\ (JTDI).Signal=GPIO_Input
PA2.Locked=true
PA2.Signal=ADCx_IN7
PA4.Locked=true
PA4.Signal=COMP_DAC11_group
PA5.Mode=Full_Duplex_Master
PA5.Signal=SPI1_SCK
PA6.Mode=Full_Duplex_Master
PA6.Signal=SPI1_MISO
PA7.Mode=Full_Duplex_Master
PA7.Signal=SPI1_MOSI
PA8.GPIOParameters=GPIO_Label
PA8.GPIO_Label=EN
PA8.Locked=true
PA8.Signal=GPIO_Output
PA9.Locked=true
PA9.Mode=I2C
PA9.Signal=I2C1_SCL
PB0.Locked=true
PB0.Signal=ADCx_IN15
PB1.Locked=true
PB1.Signal=ADCx_IN16
PB3\ (JTDO-TRACESWO).GPIOParameters=GPIO_Label
PB3\ (JTDO-TRACESWO).GPIO_Label=ADR1
PB3\ (JTDO-TRACESWO).Locked=true
PB3\ (JTDO-TRACESWO).Signal=GPIO_Input
PB4\ (NJTRST).GPIOParameters=GPIO_Label
PB4\ (NJTRST).GPIO_Label=ADR2
PB4\ (NJTRST).Locked=true
PB4\ (NJTRST).Signal=GPIO_Input
PB5.GPIOParameters=GPIO_Label
PB5.GPIO_Label=CS1
PB5.Locked=true
PB5.Signal=GPIO_Output
PB6.GPIOParameters=GPIO_Label
PB6.GPIO_Label=CS2
PB6.Locked=true
PB6.Signal=GPIO_Output
PB7.GPIOParameters=GPIO_Label
PB7.GPIO_Label=PG
PB7.Locked=true
PB7.Signal=GPIO_Input
PC14-OSC32_IN\ (PC14).GPIOParameters=GPIO_Label
PC14-OSC32_IN\ (PC14).GPIO_Label=LED
PC14-OSC32_IN\ (PC14).Locked=true
PC14-OSC32_IN\ (PC14).Signal=GPIO_Output
PC15-OSC32_OUT\ (PC15).GPIOParameters=GPIO_Label
PC15-OSC32_OUT\ (PC15).GPIO_Label=ADR3
PC15-OSC32_OUT\ (PC15).Locked=true
PC15-OSC32_OUT\ (PC15).Signal=GPIO_Input
PinOutPanel.RotationAngle=0
ProjectManager.AskForMigrate=true
ProjectManager.BackupPrevious=false
ProjectManager.CompilerOptimize=6
ProjectManager.ComputerToolchain=false
ProjectManager.CoupleFile=false
ProjectManager.CustomerFirmwarePackage=
ProjectManager.DefaultFWLocation=true
ProjectManager.DeletePrevious=true
ProjectManager.DeviceId=STM32L432KBUx
ProjectManager.FirmwarePackage=STM32Cube FW_L4 V1.17.2
ProjectManager.FreePins=false
ProjectManager.HalAssertFull=false
ProjectManager.HeapSize=0x200
ProjectManager.KeepUserCode=true
ProjectManager.LastFirmware=true
ProjectManager.LibraryCopy=1
ProjectManager.MainLocation=Core/Src
ProjectManager.NoMain=false
ProjectManager.PreviousToolchain=STM32CubeIDE
ProjectManager.ProjectBuild=false
ProjectManager.ProjectFileName=tec.ioc
ProjectManager.ProjectName=tec
ProjectManager.RegisterCallBack=
ProjectManager.StackSize=0x400
ProjectManager.TargetToolchain=STM32CubeIDE
ProjectManager.ToolChainLocation=
ProjectManager.UnderRoot=true
ProjectManager.functionlistsort=1-MX_GPIO_Init-GPIO-false-HAL-true,2-MX_DMA_Init-DMA-false-HAL-true,3-SystemClock_Config-RCC-false-HAL-false,4-MX_ADC1_Init-ADC1-false-HAL-true,5-MX_CAN1_Init-CAN1-false-HAL-true,6-MX_DAC1_Init-DAC1-false-HAL-true,7-MX_SPI1_Init-SPI1-false-HAL-true,8-MX_I2C1_Init-I2C1-false-HAL-true,9-MX_IWDG_Init-IWDG-false-HAL-true,10-MX_CRC_Init-CRC-false-HAL-true
RCC.ADCCLockSelection=RCC_ADCCLKSOURCE_SYSCLK
RCC.ADCFreq_Value=80000000
RCC.AHBFreq_Value=80000000
RCC.APB1Freq_Value=80000000
RCC.APB1TimFreq_Value=80000000
RCC.APB2Freq_Value=80000000
RCC.APB2TimFreq_Value=80000000
RCC.CortexFreq_Value=80000000
RCC.FCLKCortexFreq_Value=80000000
RCC.FamilyName=M
RCC.HCLKFreq_Value=80000000
RCC.HSE_VALUE=40000000
RCC.HSI48_VALUE=48000000
RCC.HSI_VALUE=16000000
RCC.I2C1Freq_Value=80000000
RCC.I2C3Freq_Value=80000000
RCC.IPParameters=ADCCLockSelection,ADCFreq_Value,AHBFreq_Value,APB1Freq_Value,APB1TimFreq_Value,APB2Freq_Value,APB2TimFreq_Value,CortexFreq_Value,FCLKCortexFreq_Value,FamilyName,HCLKFreq_Value,HSE_VALUE,HSI48_VALUE,HSI_VALUE,I2C1Freq_Value,I2C3Freq_Value,LPTIM1Freq_Value,LPTIM2Freq_Value,LPUART1Freq_Value,LSCOPinFreq_Value,LSE_VALUE,LSI_VALUE,MCO1PinFreq_Value,MSI_VALUE,PLLM,PLLN,PLLPoutputFreq_Value,PLLQoutputFreq_Value,PLLRCLKFreq_Value,PLLSAI1PoutputFreq_Value,PLLSAI1QoutputFreq_Value,PLLSAI1RoutputFreq_Value,PLLSourceVirtual,PWRFreq_Value,RNGFreq_Value,SAI1Freq_Value,SWPMI1Freq_Value,SYSCLKFreq_VALUE,SYSCLKSource,USART1Freq_Value,USART2Freq_Value,USBFreq_Value,VCOInputFreq_Value,VCOOutputFreq_Value,VCOSAI1OutputFreq_Value
RCC.LPTIM1Freq_Value=80000000
RCC.LPTIM2Freq_Value=80000000
RCC.LPUART1Freq_Value=80000000
RCC.LSCOPinFreq_Value=32000
RCC.LSE_VALUE=32768
RCC.LSI_VALUE=32000
RCC.MCO1PinFreq_Value=80000000
RCC.MSI_VALUE=4000000
RCC.PLLM=4
RCC.PLLN=16
RCC.PLLPoutputFreq_Value=22857142.85714286
RCC.PLLQoutputFreq_Value=80000000
RCC.PLLRCLKFreq_Value=80000000
RCC.PLLSAI1PoutputFreq_Value=11428571.42857143
RCC.PLLSAI1QoutputFreq_Value=40000000
RCC.PLLSAI1RoutputFreq_Value=40000000
RCC.PLLSourceVirtual=RCC_PLLSOURCE_HSE
RCC.PWRFreq_Value=80000000
RCC.RNGFreq_Value=40000000
RCC.SAI1Freq_Value=11428571.42857143
RCC.SWPMI1Freq_Value=80000000
RCC.SYSCLKFreq_VALUE=80000000
RCC.SYSCLKSource=RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK
RCC.USART1Freq_Value=80000000
RCC.USART2Freq_Value=80000000
RCC.USBFreq_Value=40000000
RCC.VCOInputFreq_Value=10000000
RCC.VCOOutputFreq_Value=160000000
RCC.VCOSAI1OutputFreq_Value=80000000
SH.ADCx_IN15.0=ADC1_IN15,IN15-Single-Ended
SH.ADCx_IN15.ConfNb=1
SH.ADCx_IN16.0=ADC1_IN16,IN16-Single-Ended
SH.ADCx_IN16.ConfNb=1
SH.ADCx_IN6.0=ADC1_IN6,IN6-Single-Ended
SH.ADCx_IN6.ConfNb=1
SH.ADCx_IN7.0=ADC1_IN7,IN7-Single-Ended
SH.ADCx_IN7.ConfNb=1
SH.COMP_DAC11_group.0=DAC1_OUT1,DAC_OUT1
SH.COMP_DAC11_group.ConfNb=1
SPI1.BaudRatePrescaler=SPI_BAUDRATEPRESCALER_128
SPI1.CLKPhase=SPI_PHASE_2EDGE
SPI1.CalculateBaudRate=625.0 KBits/s
SPI1.DataSize=SPI_DATASIZE_8BIT
SPI1.Direction=SPI_DIRECTION_2LINES
SPI1.IPParameters=VirtualType,Mode,Direction,CalculateBaudRate,DataSize,BaudRatePrescaler,CLKPhase
SPI1.Mode=SPI_MODE_MASTER
SPI1.VirtualType=VM_MASTER
VP_CRC_VS_CRC.Mode=CRC_Activate
VP_CRC_VS_CRC.Signal=CRC_VS_CRC
VP_FREERTOS_VS_CMSIS_V2.Mode=CMSIS_V2
VP_FREERTOS_VS_CMSIS_V2.Signal=FREERTOS_VS_CMSIS_V2
VP_IWDG_VS_IWDG.Mode=IWDG_Activate
VP_IWDG_VS_IWDG.Signal=IWDG_VS_IWDG
VP_SYS_VS_Systick.Mode=SysTick
VP_SYS_VS_Systick.Signal=SYS_VS_Systick
board=custom
isbadioc=false
