c===============================================================================
c			GEO_KAMMER_run2.INPUT
c
c	vgl.:	 LB. 2, S. 78 - 80  (mittlerer Arm entfernt)
c		 LB. 6, S. 113
c		 LB. EM A2, S. 39 - 41
c===============================================================================

 $kammer_geo


 !==============================================================================
 !			'HORIZONTALER' KAMMERTEIL
 !
 !	hier wird x relativ zum Zentrum der Moderationskammer (=Kryoachse)
 !	gemessen!
 !==============================================================================


 ! Vakuumrohr:

	radius_Rohr	  =  75.


 ! Target:

	xtarget		  =  -6.5		! Position RELATIV ZUM KRYO
	dytarget	  =  24.0		! Breite
	dztarget	  =  16.0		! Hoehe


 ! erstes Beschleunigungsgitter:

	xgrid1		  =   9.5		! Position RELATIV ZUM MODERATOR
	dygrid1		  =  32.0		! Breite
	dzgrid1		  =  32.0		! Hoehe
	dist_wires_G1     =   0.5		! Drahtabstand
	dWires_G1	  =   0.050		! Drahtdurchmesser


 ! zweites Beschleunigungsgitter:

	xgrid2		  =  20.0		! Position RELATIV ZUM MODERATOR
	dygrid2		  =  42.0		! Breite
	dzgrid2		  =  42.0		! Hoehe
	dist_wires_G2     =   1.0		! Drahtabstand
	dWires_G2	  =   0.050		! Drahtdurchmesser


 ! He-Schild:

	rHeShield	  =  38.5		! Radius vom Schild 
	dyHeShield	  =  28.0		! Breite
	dzHeShield	  =  20.0		! Hoehe


 ! LN-Schild:

	rLNShield	  = 45.5	        ! Radius 
	dyLNShield	  = 28.0		! Breite
	dzLNShield	  = 20.0		! Hoehe


 ! Linse 1:

	xCenterOfLense_L1 = 250.0		! Position der Linsenmitte
	MappenName_L1	  = 'L1_1mm_mesh'	! Name der Potentialmappe


 ! Spiegel:

	xSpiegel	  = 477.0		! Position
	MappenName_Sp	  = 'mirror'     	! Name der Potentialmappe

	DreharmLaenge	  =   0.0               ! horizont. Abstand zwischen
						!   Aufhaengung und Spiegelmitte
	BSpiegel	  = 114.0		! Breite
	hSpiegel	  = 100.0		! Hoehe
	DSpiegel	  =  22.0		! Tiefe
	dist_wires_Sp     =   1.0		! Drahtabstand
	dWires_Sp	  =   0.050		! Drahtdurchmesser


 !==============================================================================
 !			'VERTIKALER' KAMMERTEIL
 !
 !	hier wird x relativ zum Zentrum des Doppelkreuzes der Spiegel-
 !	aufhaengung gemessen!
 !==============================================================================

 ! Linse 3:

	xCenterOfLense_L3 = 225.0		! Position der Linsenmitte
	MappenName_L3	  = 'L3_1mm_mesh'	! Name der Potentialmappe


 ! MCP2:

	xMCP2		  =  524.0		! Position
	radius_MCP2active =   20.0		! Radius der aktiven Flaeche
	MappenName_M2	  =  'MCP_run2'		! Name der Potentialmappe

 $END

c===============================================================================

=> Gesamtlaenge zwischen Target und MCP2 front: 6.5 + 477 + 524 = 1007.5

c===============================================================================
