c===============================================================================
c			GEO_KAMMER.INPUT
c===============================================================================

 $kammer_geo


 !==============================================================================
 !			'HORIZONTALER' KAMMERTEIL
 !
 !	hier wird x relativ zum Zentrum der Moderationskammer (=Kryoachse)
 !	gemessen! (bis auf xgrid1 und xgrid2, die relativ zur Rueckseite
 !	der Moderatorfolie, also 'xTarget' gemessen werden)
 !	mit Schleussenkammer
 !==============================================================================


 ! Vakuumrohr:

	radius_Rohr	  =  75.


 ! Target:

	xtarget		  =   2.0	        ! Position RELATIV ZUM KRYO
	dytarget	  =  30.0		! Breite
	dztarget	  =  30.0		! Hoehe


 ! erstes Beschleunigungsgitter:

	xgrid1		  =  11.0	!  ->	! Position RELATIV ZUM MODERATOR
	dygrid1		  =  48.0		! Breite
	dzgrid1		  =  48.0		! Hoehe
	dist_wires_G1     =   1.0		! Drahtabstand
	dWires_G1	  =   0.025		! Drahtdurchmesser


 ! zweites Beschleunigungsgitter:

	xgrid2		  =  20.0	!  ->	! Position RELATIV ZUM MODERATOR
	dygrid2		  =  48.0		! Breite
	dzgrid2		  =  48.0		! Hoehe
	dist_wires_G2     =   1.0		! Drahtabstand
	dWires_G2	  =   0.025		! Drahtdurchmesser


 ! He-Schild:

	rHeShield	  =  47.25		! Radius
	dyHeShield	  =  45.0		! Breite des Fensters
	dzHeShield	  =  45.0		! Hoehe des Fensters


 ! LN-Schild:

	rLNShield	  = 52.75		! Radius
	dyLNShield	  = 45.0		! Breite des Fensters
	dzLNShield	  = 45.0		! Hoehe des Fensters


 ! Linse 1:

	xCenterOfLense_L1 = 250.0		! Position der Linsenmitte
	MappenName_L1	  = 'L1_1mm_mesh'	! Name der Potentialmappe


 ! Spiegel:

	xSpiegel	  = 499.0		! Position (=477.0 + 22.0)
	MappenName_Sp	  = 'mirror'		! Name der Potentialmappe

	DreharmLaenge	  =   11.0               ! horizont. Abstand zwischen
						!   Aufhaengung und Spiegelmitte
	BSpiegel	  = 114.0		! Breite
	hSpiegel	  = 100.0		! Hoehe
	DSpiegel	  =  22.5		! Tiefe
	dist_wires_Sp     =   1.0		! Drahtabstand
	dWires_Sp	  =   0.050		! Drahtdurchmesser


 !==============================================================================
 !			'VERTIKALER' KAMMERTEIL
 !
 !	hier wird x relativ zum Zentrum des Doppelkreuzes der Spiegel-
 !	aufhaengung gemessen!
 !==============================================================================

 ! Linse 2:

	xCenterOfLense_L2 = 322     		! Position der Linsenmitte (1/2 Stutzten)
	MappenName_L2andFo= 'L2andFo'	        ! Name der Potentialmappe

 ! TriggerDetektor: alt: 372.0 Stutzen:+150 alte TK: 250 neue TK: 296

	xTD		  = 545.0		! Aufhaengung des TDs == Mitte
	mappenName_Fo     = 'FO_1'		!	     des Doppelkreuzes


 ! Linse 3: alt: 714 Stutzen: 150 neue TK:296 neue 1/2Linse:220
 ! xCenterOfLense_L3 = 714.0 mm MIT eingebautem Triggerdetektor, 384.0 OHNE.

	xCenterOfLense_L3 = 913.0		! Linsenmitte (913.0alt)
	MappenName_L3	  = 'LENSE-3'		! Name der Potentialmappe


 ! MCP2:alt 1102.35, Abstand zu Flansch: 170.85
 ! xMCP2 war MIT eingebautem Triggerdetektor bei 1102.35, OHNE bei 772.35 mm.
 ! mit Schleussenkammer 161.0  (1328.35 alt)

	xMCP2		  = 1489.35		! Position (incl. Reduzier-
 !						!     flansch mit Dicke 24.5 mm)
	radius_MCP2active =   20.0		! Radius der aktiven Flaeche
	MappenName_M2	  =  'MCP_RUN9'		! Name der Potentialmappe

 $END

c===============================================================================

die Drahtabstaende und -durchmesser der Gitter des Triggerdetektors (in mm):
============================================================================

 $trigger_grids

	dist_Wires_V1	= 1.500
	dWires_V1	= 0.025

	dist_Wires_V2	= 1.500
	dWires_V2	= 0.025

	dist_Wires_V3	= 1.500
	dWires_V3	= 0.025

	dist_Wires_H1	= 1.500
	dWires_H1	= 0.025

	dist_Wires_H2	= 1.500
	dWires_H2	= 0.025

	dist_Wires_G	= 1.500
	dWires_G	= 0.025

 $END

