# Class Members - Functions

### - a -

- addFrame() : slsDetectorUsers

### - c -

- closeFile() : slsReceiverUsers

### - d -

- detectorData() : detectorData
- dumpDetectorSetup() : slsDetectorUsers

### - e -

- enableAngularConversion() : slsDetectorUsers
- enableCountRateCorrection() : slsDetectorUsers
- enableFlatFieldCorrection() : slsDetectorUsers
- enablePixelMaskCorrection() : slsDetectorUsers
- enableWriteToFile() : slsDetectorUsers

### - f -

- finalizeDataset() : slsDetectorUsers

### - g -

- getBeamEnergy() : slsDetectorUsers
- getCommand() : slsDetectorUsers
- getDetectorDeveloper() : slsDetectorUsers
- getDetectorFirmwareVersion() : slsDetectorUsers
- getDetectorSerialNumber() : slsDetectorUsers
- getDetectorSettings() : slsDetectorUsers
- getDetectorSize() : slsDetectorUsers
- getDetectorSoftwareVersion() : slsDetectorUsers
- getDetectorStatus() : slsDetectorUsers
- getDetectorType() : slsDetectorUsers
- getFileIndex() : slsDetectorUsers
- getFileName() : slsDetectorUsers
- getFilePath() : slsDetectorUsers
- getFlatFieldCorrectionDir() : slsDetectorUsers
- getFlatFieldCorrectionFile() : slsDetectorUsers
- getMaximumDetectorSize() : slsDetectorUsers
- getModuleFirmwareVersion() : slsDetectorUsers
- getModuleSerialNumber() : slsDetectorUsers
- getPositions() : slsDetectorUsers
- getReceiverVersion() : slsReceiverUsers
- getThisSoftwareVersion() : slsDetectorUsers
- getThresholdEnergy() : slsDetectorUsers
- getTimingMode() : slsDetectorUsers

### - i -

- initDataset() : slsDetectorUsers

### - p -

- putCommand() : slsDetectorUsers

### - r -

- readConfigurationFile() : slsDetectorUsers
- registerAcquisitionFinishedCallback() : slsDetectorUsers
- registerCallBackAcquisitionFinished() : slsReceiverUsers
- registerCallBackRawDataReady() : slsReceiverUsers
- registerCallBackStartAcquisition() : slsReceiverUsers
- registerConnectChannelsCallback() : slsDetectorUsers
- registerDataCallback() : slsDetectorUsers
- registerDisconnectChannelsCallback() : slsDetectorUsers
- registerGetI0Callback() : slsDetectorUsers
- registerGetPositionCallback() : slsDetectorUsers
- registerGoToPositionCallback() : slsDetectorUsers
- registerGoToPositionNoWaitCallback() : slsDetectorUsers
- registerRawDataCallback() : slsDetectorUsers
- retrieveDetectorSetup() : slsDetectorUsers
- runStatusType() : slsDetectorUsers

### - s -

- setBeamEnergy() : slsDetectorUsers
- setBitDepth() : slsDetectorUsers
- setDelayAfterTrigger() : slsDetectorUsers
- setDetectorSize() : slsDetectorUsers
- setExposurePeriod() : slsDetectorUsers
- setExposureTime() : slsDetectorUsers
- setFileIndex() : slsDetectorUsers
- setFileName() : slsDetectorUsers
- setFilePath() : slsDetectorUsers
- setFlatFieldCorrectionDir() : slsDetectorUsers
- setFlatFieldCorrectionFile() : slsDetectorUsers
- setNumberOfCycles() : slsDetectorUsers
- setNumberOfFrames() : slsDetectorUsers
- setNumberOfGates() : slsDetectorUsers
- setOnline() : slsDetectorUsers
- setPositions() : slsDetectorUsers
- setReceiverMode() : slsDetectorUsers
- setSettings() : slsDetectorUsers
- setThresholdEnergy() : slsDetectorUsers
- setTimingMode() : slsDetectorUsers
- slsDetectorUsers() : slsDetectorUsers
- slsReceiverUsers() : slsReceiverUsers
- start() : slsReceiverUsers
- startMeasurement() : slsDetectorUsers
- stop() : slsReceiverUsers
- stopMeasurement() : slsDetectorUsers

### - ~ -

- ~detectorData() : detectorData
- ~slsDetectorUsers() : slsDetectorUsers
- ~slsReceiverUsers() : slsReceiverUsers