recordtype(xxx) {
	include "dbCommon.dbd" 
	field(VAL,DBF_DOUBLE) {
		prompt("Current EGU Value")
                promptgroup("40 - Input")
                asl(ASL0)
		pp(TRUE)
	}
	field(INP,DBF_INLINK) {
		prompt("Input Specification")
                promptgroup("40 - Input")
		special(SPC_NOMOD)
		interest(1)
	}
	field(PREC,DBF_SHORT) {
		prompt("Display Precision")
                promptgroup("80 - Display")
		interest(1)
	}
	field(EGU,DBF_STRING) {
		prompt("Engineering Units")
                promptgroup("80 - Display")
		interest(1)
		size(16)
	}
	field(HOPR,DBF_FLOAT) {
		prompt("High Operating Range")
                promptgroup("80 - Display")
		interest(1)
	}
	field(LOPR,DBF_FLOAT) {
		prompt("Low Operating Range")
                promptgroup("80 - Display")
		interest(1)
	}
	field(HIHI,DBF_FLOAT) {
		prompt("Hihi Alarm Limit")
                promptgroup("70 - Alarm")
		pp(TRUE)
		interest(1)
	}
	field(LOLO,DBF_FLOAT) {
		prompt("Lolo Alarm Limit")
                promptgroup("70 - Alarm")
		pp(TRUE)
		interest(1)
	}
	field(HIGH,DBF_FLOAT) {
		prompt("High Alarm Limit")
                promptgroup("70 - Alarm")
		pp(TRUE)
		interest(1)
	}
	field(LOW,DBF_FLOAT) {
		prompt("Low Alarm Limit")
                promptgroup("70 - Alarm")
		pp(TRUE)
		interest(1)
	}
	field(HHSV,DBF_MENU) {
		prompt("Hihi Severity")
                promptgroup("70 - Alarm")
		pp(TRUE)
		interest(1)
		menu(menuAlarmSevr)
	}
	field(LLSV,DBF_MENU) {
		prompt("Lolo Severity")
                promptgroup("70 - Alarm")
		pp(TRUE)
		interest(1)
		menu(menuAlarmSevr)
	}
	field(HSV,DBF_MENU) {
		prompt("High Severity")
                promptgroup("70 - Alarm")
		pp(TRUE)
		interest(1)
		menu(menuAlarmSevr)
	}
	field(LSV,DBF_MENU) {
		prompt("Low Severity")
                promptgroup("70 - Alarm")
		pp(TRUE)
		interest(1)
		menu(menuAlarmSevr)
	}
	field(HYST,DBF_DOUBLE) {
		prompt("Alarm Deadband")
                promptgroup("70 - Alarm")
		interest(1)
	}
	field(ADEL,DBF_DOUBLE) {
		prompt("Archive Deadband")
                promptgroup("80 - Display")
		interest(1)
	}
	field(MDEL,DBF_DOUBLE) {
		prompt("Monitor Deadband")
                promptgroup("80 - Display")
		interest(1)
	}
	field(LALM,DBF_DOUBLE) {
		prompt("Last Value Alarmed")
		special(SPC_NOMOD)
		interest(3)
	}
	field(ALST,DBF_DOUBLE) {
		prompt("Last Value Archived")
		special(SPC_NOMOD)
		interest(3)
	}
	field(MLST,DBF_DOUBLE) {
		prompt("Last Val Monitored")
		special(SPC_NOMOD)
		interest(3)
	}
}
