stickDesc = dilution insert 1986 RDR18

# lakeshore 370 ctrl 1
makenv tmon -driver 370_lsc -port ldmse3-ts:3002 {
# curves for sample:
# ruoxben1k  weak link with test ring heater
  lsc_sensor mcbot -channel 1 -sensor RCW575 -active 1 -excitation 63uV  -color blue
  lsc_sensor mctop -channel 2 -sensor RCW575 -active 1 -excitation 63uV  -color cyan
  lsc_sensor still -channel 4 -sensor RCW575 -active 1 -excitation 200uV  -color red
  lsc_sensor t2k -channel 5 -sensor RCW575 -active 1 -excitation 200uV  -color green

# MC heater
  lsc_loop set -channel 1 -maxheater 3.16mA -resist 120
  GraphAdd tmon.set.reg K T_set dark_green
  GraphAdd tmon.set.power W Htr_Power dark_green
}

# lakeshore 370 ctrl 2
makenv tsample -driver 370_lsc -port ldmse3-ts:3003 {
#curves for sample temperature:
 lsc_sensor sample -channel 1 -sensor rx102aa -active 1 -excitation 63uV -color yellow
}

GraphAdd tmon.analog2 pers Htr_Still red

makenv tbath -driver avs45 -port ldmlab1-ts:3004

GraphAdd tbath Ohm R_bath

set div [expr (3.6 / 1.1 + 1)]
set div100 [expr (3.6 / 1.1 + 1) * 100]
makenv P6 -driver ana8 -controller ana -port ldmlab1-ts:3008 0 $div100
makenv P7 -driver ana8 -controller ana -port ldmlab1-ts:3008 1 $div100
makenv P8 -driver ana8 -controller ana -port ldmlab1-ts:3008 2 $div100
makenv P10 -driver ana8 -controller ana -port ldmlab1-ts:3008 3 $div100
makenv P2 -driver ana8 -controller ana -port ldmlab1-ts:3008 4 $div 0 tpr010
makenv P4 -driver ana8 -controller ana -port ldmlab1-ts:3008 5 $div 0 tpr010

GraphAdd P6 mbar
GraphAdd P7 mbar
GraphAdd P8 mbar
GraphAdd P10 mbar
GraphAdd P2 mbar
GraphAdd P4 mbar

