stickDesc = flow cryo for triplet

defineTemperature tt
makenv tt -driver [lsdriver] {
  lsc_sensor tm A -sensor dt-670 -sensorname main
  lsc_loop set -loop 1 -channel A -maxheater 10W -resist 50Ohm
}
