addonDesc = CryoTel be-filter BOA

# use from inside BOA sub LAN 
makenv -objname befilter  -driver cryotelboa  -port boa-prim:3003

# auto_power mode
befilter control 1
befilter coolpower 240
befilter holdpower 120
befilter cool_threshold 100
befilter hold_threshold 95


GraphAdd befilter K_2 BeF_T
GraphAdd befilter.set K_2 BeF_set
GraphAdd befilter.power W BeF-Power


