stickDesc = 5kbar gas pressure stick for maxi orange

#stick_sensors x71777 x88950
stick_sensors x88950 x71777

#makenv warmup -driver warmup
#
#if [catch {
#  table tbl_tt_dblctrl_int2 2:10 10:20 20:50 50:300 120:1250 300:2000
#  table tbl_warmup_weight 50:0.5 100:0 160:-0.3 200:-0.6 300:-1
#  table tbl_tt_dblctrl_prop_lo 20:0 100:0.8
#  table tbl_tt_dblctrl_prop_up 10:0.1 20:0.3 50:0.6
#  nv autoflow/prop 1
#} msg] {
#  clientput $msg
#}

makenv tc -driver 340_lsc {
  lsc_sensor tb B -sensor pt1000e -sensorname capillary
#  lsc_sensor rs C -sensor raw -sensorname strain
  lsc_loop set -loop 1 -channel B -maxheater 50W -resist 118Ohm -color green
}
tt set/limit 310

makenv pk paa33x

GraphAdd pk bar p auto

