stickDesc = 15 K closed cycle cryostat

defineTemperature tt
makenv tt -driver [lsdriver] {
  lsc_sensor ts C -sensor x89009 -sensorname sample
  lsc_sensor tm A -sensor r10403 -sensorname main
  lsc_loop set -loop 1 -channel A -maxheater 25W -resist 25Ohm
}
tt set/limit 315
tt set/prop 15
tt set/integ 10
catch {
  enableTable 0
}

makeCCU4 cti3

