\documentclass{article}
 \usepackage{epsfig}
 \usepackage{graphics}
 \usepackage{color}
 \usepackage{german}
 \usepackage{fleqn}
 \newcommand{\cor}[1]{{\color{red} #1}}
 \textwidth    170mm
 \textheight   240mm
 \unitlength     1mm
 \parindent      0mm
 \oddsidemargin  0mm
\begin{document}

\textbf{Neudefinitionen der Distanzen und Winkel f\"ur AMOR}

J. Stahn, \today
\vfill

\includegraphics[width=\textwidth]{distances.eps}
\vfill

\begin{tabular}{ll}
 $\sf C   $ & chopper \\
 $\sf F   $ & Filter \\
 $\sf M   $ & Monochromator / Polarisator \\
 $\sf S   $ & sample \\
 $\sf A   $ & Analysator  \\
 $\sf D   $ & Detektor \\
 $\sf D_x $ & Blende $x$ \\
\end{tabular} \\

Nullpunkt ist bei $\sf C$ auf Strahlh\"ohe. \\

Jede horizontale Position wird auf der Skala auf dem Granitsockel
jeweils mit offset abgelesen.  \\
Bsp. $\sf S$: Am Fu\3 des Probentisches ist eine Marke zum Ablesen
angebracht. Abgelesen wird der Wert $\sf S'$. 
Dieser hat die bekannte Distanz $l_{\sf S}$ zum wahren 
$\sf S$. Au\3erdem l\"auft die Skala ,,falschherum'' mit einem
Nullpunkt bei $d = ???? \,\mathrm{mm}$. Es folgt \\
${\sf S} = d - {\sf S'} - l_{\sf S}$ \\
Es wird also einerseits eine ,,statische'' Tabelle benoetigt die $d$ 
und alle $l_{\sf I}$ enth\"alt; sowie eine ,,dynamische'' mit den aktuellen
Positionen $\sf I'$. Letztere werden evtl.\ in Zukunft zum Teil \"uber Encoder 
ausgelesen werden k\"onnen.

\cor{rot}: vom Nutzer zu w\"ahlende Werte \hfill
\textsf{klein}: Winkel \hfill
\textsf{GROSS}: Distanzen
\begin{eqnarray}
 \sf \cor{mom} & & \\[2ex]
 \sf \cor{som} & & \\[1ex]
 \sf \cor{STZ} & & \\[1ex]
 \sf SOZ  &=&\sf  MSH \tan[ \cor{m2t} ] \\[2ex]
 \sf com  &=&\sf  \cor{s2t} - \cor{m2t} \\[1ex]
 \sf COX  &=&\sf  SDH \, \left( \cos[ com ] - 1 \right) \\[1ex]
 \sf COZ  &=&\sf  SDH \, \sin[ com ] + SOZ \\[1ex]
 \sf \cor{C3Z} & & \\[3ex]
 \sf D_SB &=&\sf  MB_S \, \tan[ \cor{m2t} ] - 10 \\[1ex]
 \sf D_2B &=&\sf  MD_2 \, \tan[ \cor{m2t} ] - 0.5 \, \cor{D_2T} \\[1ex]
 \sf D_3B &=&\sf  MD_3 \, \tan[ \cor{m2t} ] - 0.5 \, \cor{D_3T} \\[1ex]
 \sf D_4B &=&\sf  SOZ + SD_4 \, \tan[ com ] - 0.5 \, \cor{D_4T} \\[2ex]
 \sf D_5B &=&\sf  SOZ + SD_5 \, \tan[ com ] - 0.5 \, \cor{D_5T} \\[2ex]
 \sf AOZ  &=&\sf  SOZ + SA \, \tan[ com ] \\[1ex]
 \sf aom  &=&\sf  com + \cor{ath} \\[2ex]
 \sf CD   &=&\sf  CMH + \sqrt{SMH^2 + SOZ^2} + SDH    
\end{eqnarray}


\end{document}
