record(motor,"$(P):$(M)")
{
    field(DESC,"$(DESC)")
    field(DTYP,"asynMotor")
    field(OUT,"@asyn($(PORT),$(ADDR))")
    field(DIR,"$(DIR=0)")
    field(VMAX,"$(VMAX=0)")
    field(VELO,"$(VELO)")
#    field(JVEL,"$(JVEL=$(VELO)")
    field(HVEL,"$(HVEL=1)")
    field(ACCL,"$(ACCL=.1)")
    field(JAR, "$(JAR=20)")
    field(MRES,"$(MRES=1)")
    field(PREC,"$(PREC=0)")
    field(EGU,"$(EGU=ustep)")
    field(DHLM,"$(DHLM=0)")
    field(DLLM,"$(DLLM=0)")
    field(MDEL,"$(MDEL=0)")
    field(RTRY,"0")
}
