record(motor,"$(P):$(M)")
{
    field(DESC,"$(DESC)")
    field(DTYP,"asynMotor")
    field(OUT, "@asyn($(PORT),$(ADDR))")
    field(DIR, $(DIR))
    field(VMAX,$(VELO))
    field(VELO,$(VELO))
    field(JVEL,$(VELO))
    field(HVEL,$(HVEL))
    field(ACCL,.1)
    field(JAR, 20)
    field(MRES,$(MRES))
    field(PREC,$(PREC))
    field(EGU, $(EGU))
    field(DHLM,$(DHLM))
    field(DLLM,$(DLLM))
    field(RTRY,0)
}

record(asyn,"$(P):ASYN")
{
    field(DTYP,"asynRecordDevice")
    field(PORT,"$(PORT)")
    field(ADDR,"0")
    field(OMAX,"100")
    field(IMAX,"100")
}
