stickDesc = heox thermal cond setup


# lakeshore 370 ctrl
makenv tkappa -driver 370_lsc -port ldmcc12-ts:3008 {
# normal dil2 holder: u02045
# weak link 2: m59
# weak link with ring heater: ruoxben1k
  lsc_sensor t1 -channel 1 -sensor ruox5a -active 1 -excitation 63uV -color blue
  lsc_sensor t2 -channel 2 -sensor ruox5b -active 1 -excitation 63uV -color skyblue
  lsc_sensor ref -channel 3 -sensor x58542 -active 1 -excitation 200uV -color red
#  lsc_sensor heater -channel 5 -sensor ruox5k -active 1 -excitation 20uV -color cyan
#  lsc_sensor hepot -channel 6 -sensor raw -active 1 -excitation 200uV -color yellow

  lsc_loop set -channel 2 -maxheater 0.31mA -resist 5000
  
}

makenv kheat -driver nanov -port ldmcc12-ts:3003

#debug tkappa
