addonDesc = hall probe reading (setup for amir)

# lakeshore 370 monitor
# makenv hall -driver 370_lsc -port linse-6837-ts:3001 {
makenv hall -driver 370_lsc {
  lsc_sensor left -channel 1 -sensor raw -excitation 10uA -range 20Ohm -color yellow
  lsc_sensor right -channel 2 -sensor raw -excitation 10uA -range 20Ohm -color orange
}

makenv left -driver drvpar /hall/left/raw
makenv right -driver drvpar /hall/right/raw
makenv capacity -driver drvpar /cap/cap

GraphAdd left Ohm left yellow
GraphAdd right Ohm right orange

definealias i1 left
definealias i2 right
definealias i3 capacity
